1 Fabrikaat: Beek Deuren B.V.

2 Type: #

\SPD 40. \SPD 60. \SWBGD 60. \SWBGD 40.

3 #

\Warmteweerstand (Rc) (m2.K/W): 1,72.

\Warmteweerstand (Rc) (m2.K/W): 2,61.

*OPMERKING: in volgorde van type SPD40, SPD60.*

4 #

\Afmetingen breedte x hoogte (mm): .....

*OPMERKING: SPD 60 groter dan 3.000 x 3.000 mm; SPD 40*

*tot 3.000 x 3.000 mm.*

5 #

\Deurdikte (mm): 40. \Deurdikte (mm): 60.

*OPMERKING: in volgorde van type SPD40, SPD60.*

6 #

\.....

7 #

\Deuropbouw:

8 #

\- deurframe: aluminium.....

\- sandwichpaneel.

9 #

\- buitenplaat: gelinieerd.

\- buitenplaat: microlining.

10 #

\- kern: PUR-hardschuim isolatie.

11 #

\- binnenplaat: gelinieerd.

12 #

\- oppervlaktebehandeling: Plastisol 200 μm.

\- oppervlaktebehandeling: Colorfarm 35 μm.

\- oppervlaktebehandeling: Polyester 25 μm.

13 #

\- kleur (RAL): 9002, gebroken wit.

\- kleur (RAL): 6007, donker groen.

\- kleur (RAL): 7016, Antraciet. \- kleur.....

*OPMERKING: overige kleuren op aanvraag.*

14 #

\.....

15 #

\Kader: brute aluminium profiel.

16 #

\Rooster: brute aluminium, afmetingen (bxh): .....

\Rooster: gecoate aluminium, afmetingen (bxh): .....

\Windbreekgaas bovenzijde, afmetingen (bxh): .....

*OPMERKING: windbreekgaas bovenz. bij deur SWBGD 60.*

17 #

\Beglazing: enkel veiligheidsglas 4.4.1.

\Beglazing: isolerend dubbelglas 6.6.5.

\Glassectie(s).

*OPMERKING: glassecties bij deurtype SPD 40 en SPD 60.*

18 #

\Railsysteem: ROB sendzimir verzinkt stalen

railssysteem.

19 #

\Railkap: gezet aluminium kap t.b.v. vogeldichting.

20 #

\Deurgeleiding: kunststof vloergeleidingsnokken.

21 #

\Bediening: horizontaal handbediend.

22 #

\Vergrendeling: schuifgrendel.

23 #

\.....

24 #

\Toebehoren:

25 #

\- loopdeur.....

26 #

\ cilinderslot i.c.m. deurvastzetter d.m.v. stalen

grondpen.

27 #

\- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen.....

\- afdichting: tochtborstels aan deurstijlen.

28 #

\- regenkap.....

29 #

\- bevestigingsmiddelen.....

30 #

\.....

31 #

\.....

SPD 40. SPD 60. SWBGD 60.